南安市消防安全隐患大排查大整治导则

十五个必备（看）要素检查表

检查时间： 年 月 日 时 编号：〔 〕第 号

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被检查单位（场所）名称 | |  | 地 址（所在建筑名称） | | | |  |
| 消防安全责任人 | |  | 联系电话 | | | |  |
| 检查项目 | | | 检查情况 | | | | |
| 1.“三合一”场所 | | | 不涉及□ | | □是 □否 彻底搬离违规住宿人员 | | |
| 2.电气线路 | | | 不涉及□ | | □是 □否 线路老化  □是 □否 私拉电线  □是 □否 电线套管 | | |
| 3.漏电保护装置 | | | 不涉及□ | | □是 □否 安装 | | |
| 4.消控室 | | | 不涉及□ | | □是 □否 配备值班人员且持证上岗 | | |
| 5.易燃易爆危险品 | | | 不涉及□ | | □是 □否 违规存放 | | |
| 6.电动自动车 | | | 不涉及□ | | □是 □否 规范管理 | | |
| 7.易燃可燃装修材料 | | | 不涉及□ | | □是 □否 整改到位 | | |
| 8.室内消火栓 | | | 不涉及□ | | □是 □否 按要求设置  □是 □否 配件完好  □是 □否 有水  □是 □否 水压正常 | | |
| 9.灭火器材 | | | 不涉及□ | | □是 □否 按要求配置  □是 □否 压力正常 | | |
| 10.安保人员及工作人员、入住人员 | | | 不涉及□ | | □是 □否 进行消防应急演练 | | |
| 11.应急照明灯、疏散指示标志灯 | | | 不涉及□ | | □是 □否 配备 | | |
| 12.紧急逃生通道 | | | 不涉及□ | | □是 □否 畅通 | | |
| 13.消防车通道 | | | 不涉及□ | | □是 □否 畅通 | | |
| 14.外墙门窗 | | | 不涉及□ | | □是 □否 设置影响逃生和灭火救援的障碍物 | | |
| 15.逃生设备（如缓降器、消防软梯、逃生绳） | | | 不涉及□ | | □是 □否 配备 | | |
| 检查发现的其他问题及处理建议： | | | | | | | |
| 被检查对象  随同检查人员  （签名） |  | | | 检查人员  （签名） | |  | |