南路办〔2025〕18号

南安市人民政府农村公路路长办公室

关于下达农村公路交通安全隐患

专项整治任务的通知

各有关乡镇（街道）人民政府（办事处）：

根据《南安市人民政府农村公路路长办公室关于组织开展农村公路交通安全隐患专项排查整治工作的通知》（南路办﹝2025﹞9号）文件要求，市交通运输局会同有关乡镇对全市农村公路交通隐患点进行专项排查核实，共核实农村公路交通安全隐患点20处（路段）。现将整治任务分解下发给你们，请各相关乡镇充分认识到农村公路交通安全隐患整治的重要性，将隐患整治列入当前重点工作予以推进，要紧盯目标任务，抓紧整治进度，确保在2025年10月10日前完成隐患点（路段）整治。整治过程中要做好“一处一档”，并确保施工期间安全有序。2025年10月10至10月25日，市交通运输局将对各乡镇（街道）整治情况进行核验。

附件：南安市2025年农村公路交通安全隐患排查表

南安市人民政府农村公路路长办公室

2025年7月21日

（此件主动公开）

附件

南安市2025年农村公路交通安全隐患排查表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **乡镇** | **涉及村** | **路线编码** | **起点桩号** | **止点桩号** | **排查内容** | | | **乡镇初步整治措施 （文字简要描述）** | **投资估算 （万元）** | **备注** |
| **隐患长度 （公里）** | **隐患类型 （公路长下坡、临水、临崖、急弯陡坡、平交路口等）** | **其他** |
| 1 | 乐峰镇 | 炉中村 | X326 | 5.8 | 8.55 | 0.1 | 临崖、急弯陡坡 |  | 增设护栏100米 | 2 | 通印山林场 景区 |
| 2 | 乐峰镇 | 厚阳村 | CAA5 | 0 | 0.001 | 0.001 | 平交路口 |  | 安装爆闪灯 | 0.1 | 厚阳小学 |
| 3 | 乐峰镇 | 潭边村 | CAB7 | 0 | 0.001 | 0.001 | 平交路口 |  | 安装道口桩 | 0.04 |  |
| 4 | 乐峰镇 | 炉中村 | C355 | 0 | 0.001 | 0.001 | 平交路口 |  | 安装爆闪灯 | 0.09 | 泗州公寺庙 |
| 5 | 乐峰镇 | 炉山村 | CAD9 | 0 | 0.001 | 0.001 | 平交路口 |  | 安装爆闪灯 | 0.09 |  |
| 6 | 乐峰镇 | 湖内村 | CAE2 | 0 | 0.001 | 0.001 | 平交路口 |  | 安装爆闪灯 | 0.09 |  |
| 7 | 乐峰镇 | 炉山村 | CAD7 | 0 | 0.001 | 0.001 | 平交路口 |  | 安装道口桩 | 0.04 | 通加爷公祖厝 |
| 8 | 洪濑镇 | 葵星村 | CI25 | 0 | 0.112 | 0.112 | 临水、临崖 |  | 增设护栏152米，标线120平方,标志牌2套 | 4.3 |  |
| 9 | 洪濑镇 | 葵星村 | Y092 | 4.251 | 4.311 | 0.06 | 临水、临崖 |  | 增设护栏100米 | 2 | 葵山小学 |
| 10 | 洪濑镇 | 扬美村 | CI27 | 0.359 | 0.374 | 0.015 | 临崖 |  | 增设护栏15米 | 0.3 | 扬美小学 |
| 11 | 洪濑镇 | 扬美村 | 洪都路通往灵堂道路 | 0 | 1 | 0.13 | 临崖 |  | 增设护栏130米 | 2.6 | 通骨灰堂 |
| 12 | 罗东镇 | 荆坑村 | Y073 | 0 | 1.5 | 0.2 | 公路长下坡.平交路口 |  | 标志牌6套，反光镜3个，爆闪灯2个，减速带30米 | 0.2 | 通大峡谷、罗东林场景区 |
| 13 | 罗东镇 | 荆坑村 | Y209 | 0 | 5.1 | 0.35 | 公路长下坡.平交路口 |  | 标志牌8套，减速带50米，爆闪灯4个，防护栏250米 | 5.2 | 罗英小学 |
| 14 | 罗东镇 | 荆坑村 | CW42 | 0 | 1.6 | 0.2 | 公路长下坡.平交路口 |  | 标志牌3套，减速带40米 爆闪灯4个，反光镜1个， | 0.2 | 通广峰寺庙 |
| 15 | 霞美镇 | 梧坑村 | CA69 | 0.152 | 0.2 | 0.048 | 临水 |  | 增设护栏50米 | 1 |  |
| 16 | 霞美镇 | 仙河村 | CB88 | 0.211 | 0.411 | 0.2 | 临崖 |  | 增设护栏200米 | 4 |  |
| 17 | 柳城街道 | 上都村 | CH93 | 0.758 | 0.778 | 0.05 | 临崖 |  | 增设护栏100米 | 2 |  |
| 18 | 向阳乡 | 向阳村 | Y162 | 0 | 0.001 | 0.001 | 平交路口 |  | 增设减速带 | 0.13 |  |
| 19 | 向阳乡 | 卓厝村 | X326 | 0 | 3.088 | 3.088 |  | 道路中心标线模糊、缺失 | 施划道路中心标线 | 1.5 | 向阳中学、向阳小学 |
| 20 | 向阳乡 | 向阳村 | Y081 | 0 | 1.48 | 1.48 |  | 道路中心标线 模糊、缺失 | 施划道路中心标线 | 0.8 | 通五台昭惠庙景区 |
| **合计** | | | | | | **6.04** |  |  |  | **26.68** |  |

|  |
| --- |
| 南安市人民政府农村公路路长办公室 2025年7月21日印发 |