罗东镇高标准农田工程设施建后管护实施方案

为全面加强高标准农田建后管护工作，规范我镇高标准农田工程设施建后管护工作，建立权责明晰、运行高效、保障有力的长效管护机制，确保工程设施在设计使用年限内正常运行，持续发挥粮食生产保障效益，结合我镇农业生产实际，特制定本预案。

一、管护范围与主体

（一）管护范围

全镇所有已竣工验收、上图入库的高标准农田建设项目区，涵盖田块整治、灌溉与排水、田间道路、农田防护与生态环境保护、农田输配电及项目标识、耕地质量监测点等配套工程设施。

（二）管护主体确定

严格按照“谁受益、谁管护，谁使用、谁管护”原则，逐项目、逐设施明确管护主体，签订管护责任书，做到“一项目一档案、一设施一责任人”：

1.土地规模流转地块：由取得土地经营权的种植大户、家庭农场、农业企业等新型农业经营主体作为管护主体，自行选定管护人员，承担管护责任。

2.土地未流转地块：由项目区所在村委会作为管护主体，通过村民代表大会选定专职或兼职管护人员，明确管护职责。

3.跨村域公共设施：由镇人民政府统筹确定管护主体，可委托镇乡村振兴服务中心或专业管护合作社统一管护，统筹开展管护工作。

二、管护职责分工

（一）镇级层面（镇人民政府）

1.落实属地管护责任，组织开展本辖区高标准农田设施日常巡查，监督、指导管护主体按要求开展维修养护工作。

2.在项目竣工验收后1个月内，完成资产确权、管护移交手续，报市农业农村局备案。

3.协助市级农业农村局开展管护人员培训、管护经费统筹和考核评价工作，及时处置辖区内管护纠纷。

（二）村级层面（村委会、村集体经济组织）

1.作为未流转地块管护主体，落实管护人员，签订管护合同，组织开展日常巡查、杂草清理、小型设施维修等基础管护工作。

2.发挥村民自治作用，引导村民、农民用水户协会参与设施管护，对人为破坏设施行为进行劝阻和举报。

3.建立村级管护台账，记录巡查情况、维修养护内容和经费使用情况，定期向镇乡村振兴服务中心上报管护工作进展。

（三）管护主体（新型农业经营主体、专业机构、个人等）

1.配备专职或兼职管护人员，严格按照管护标准开展日常巡查（每月巡查不少于4次，汛期、农忙期加密巡查），做好巡查记录。

2.对巡查发现的沟渠堵塞、杂草淤积、设备轻微损坏等问题，24小时内自行处置；对严重损坏无法自行处置的，及时向镇村两级或市农业农村部门报告。

3.筹集自有管护经费（流转地块由经营主体全额承担），合理使用财政拨付的管护资金，建立经费使用台账，接受监督检查。

4.配合市镇两级开展管护考核、设施核查等工作，及时报送管护相关资料。

三、管护内容与标准

（一）灌溉与排水工程

1.田间沟渠、管道保持畅通，无杂草淤积、淤泥堵塞，沟壁、管壁无垮塌、渗漏，倒虹吸、渡槽正常通水；

2.小型水源、蓄水池、机电井无破损、无渗漏，水位保持正常，抽水设备能正常运行；

3.排灌站、水闸、高效节水灌溉设施（滴灌、喷灌等）设备完好，操作正常，用水计量设施精准有效；

4.汛期前完成沟渠清淤、排灌设备检修，确保防汛排涝功能正常。

（二）田块整治工程

1.田块平整度、耕作层厚度满足农作物种植要求，无随意取土、破坏田块现象；

2.田埂、护坡无垮塌、损毁，边坡植被完好，无水土流失；

3.耕地土壤肥力保持稳定，配合开展耕地质量培肥工作，防止地力下降。

（三）田间道路工程

1.田间主干道、生产路路面平整，无坑洼、积水，路肩、边坡无坍塌，杂草及时清理；

2.下田通道完好，满足农机下田作业要求；

3.桥、涵、闸等附属设施无破损、无渗漏，结构牢固，农机通行无安全隐患。

（四）农田防护与生态环境保护工程

1.岸坡防护、坡面防护工程结构完好，无垮塌，有效防止水土流失；

2.农田防护林林木存活率保持85%以上，及时补植枯死树木，修剪病枝，防止病虫害；

3.项目区生态沟渠、生态塘等设施运行正常，水质保持良好。

（五）农田输配电工程

1.输电线路、变配电装置、排灌机电设备完好，接线规范，无漏电、短路等安全隐患；

2.设备围栏、警示标志完整清晰，定期进行除锈、防腐处理；

3.专业电工每月对配电设施进行一次安全检修，做好检修记录。

（六）其他配套设施

1.项目区标识牌、公示牌完好整洁，无破损、无污渍，信息清晰可辨；

2.耕地质量长期定位监测点设施完好，监测数据正常采集、上报；

3.管护台账、巡查记录、维修养护资料完整规范，留存备查。

五、管护流程与处置
（一）日常管护流程

1.日常巡查：管护人员按规定频次开展巡查，填写高标准农田设施巡查台账，对发现的问题拍照、记录位置和损坏情况；

2.问题处置：轻微问题由管护主体即时处置，处置完成后在台账中记录结果；严重问题（如设施垮塌、设备报废等）即时上报乡镇，统筹制定维修方案，组织施工。

（二）特殊情况处置

1.人为破坏：因机械作业不规范、设备使用不当、蓄意破坏等造成设施损坏的，按照“谁破坏、谁维修”原则，由责任方限期修复并承担全部费用，拒不执行的，由镇政府协调处理，情节严重的依法追究责任；

2.工程质量问题：工程质量保质期内（一般为1-3年），因施工质量缺陷导致设施损坏的，由项目业主督促原施工单位按合同约定限期整改，整改费用由施工单位承担；

3.自然灾害损毁：因洪涝、台风、干旱等自然灾害造成设施损毁的，管护主体第一时间上报灾情申报保险理赔，组织抢修，尽快恢复设施功能。

附件：南安市高标准农田建后管护巡查台账

附件

	南安市高标准农田建后管护巡查台账

	序号
	巡查日期
	巡查人员
	项目/片区名称
	位置
	巡查内容
	巡查情况
	存在问题描述
	问题类型
	整改要求
	整改完成情况
	备注

	1
	2026-07-01
	张三、李四
	XX村高标准农田项目
	XX角落
	田块工程、灌排设施
	正常
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	2026-07-05
	王五、赵六
	XX村高标准农田项目
	XX角落
	田间道路、农田防护
	异常
	部分排水沟堵塞，影响排水
	设施故障
	限期清理疏通排水沟
	待整改
	示例记录

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


罗东镇党政综合办公室                    2026年7月31日印发


